Cuando estamos hablando de las rutas fijas hay un tema muy muy importante que tenemos que tener en cuenta

que es el parámetro estos parámetros puede ser que en este ejercicio que estamos haciendo nuestras rutas

hijas necesitan saber qué Heydi es el que tiene aquí para poder trabajar en él cómo tenemos ese parámetro

desde la ruta hija el padre.

Pero podemos hacer rápidamente.

Estamos en el usuario vamos a la pantalla principal del usuario el usuario component cómo tenemos el

parámetro acá.

Hacer un reforzamiento porque esto ya lo hemos visto pero cómo es hacer un import from roba angular

router.

Y aquí lo que vamos a hablar es el Active Air el Active Group que ya limpia las 4G Estado.

Estamos bien para poder utilizar eso lo voy a poner aquí.

El constructor de la siguiente manera Ribet con el router o router nadamás los puntos de error.

Se acuerdan cómo detenerlo o qué voy a decir 10 puntos router punto barons TAP.

Esto regresa un observable entonces puede suscribirme el paréntesis y los parámetros.

Ese nombre lo estoy asignando orita función de flecha y lo que haré es un consolón de los parámetros.

De esta forma grabemos los cambios y antes de eso parlamente tenerlo en la consola pónganle lo siguiente

ruta padre para que no nos confundamos esto con lo que vamos a ver después no estoy aquí en la pantalla

y tengo el Heydi en la ruta para que refresca a esta ruta padre y ese es el aire pero eso se va a llamar

cada vez que yo entro a esa pantalla.

A esta ruta padre tal cosa pero en la ruta hija cómo hacemos eso cómo hacemos eso pensemos en el usuario

nuevo.

Bueno alguien va a decir nada de ser igual no actives errado lo voy a poner aquí y en el constructor

necesito hacer esto mismo no voy a quedarme todo el constructor de hecho que voy a poner ruta hija y

este es el usuario un usuario nuevo de esa manera vamos a ver los cambios mínimos acá en la pantalla

y aquí está la ruta hija del usuario nuevo no viene ningún parámetro no hay ningún parámetro ahí por

qué no hay ningún parámetro acá porque no está regresando nada porque si yo lo uso de esta forma o lo

hago igual.

Yo estoy suponiendo de que en mi ruta hija estoy recibiendo parámetros por ejemplo en el nuevo Joma

voy a poner aquí otro parámetro llamado lo que sea un parámetro llamado lo que sea pero si yo lo agrego

ahí necesito especificarlo en mis rutas acá y nuevo voy a poner replica otro para darle otro parámetro

o parámetro 2 parámetros 2 y grabemos todos vamos a revisar eso que acabamos de hacer dentro de nuevo

y ahí está usuario ruta y usuario nuevo y estoy recibiendo ese otro parámetro que es el que estoy mandando

acá.

En el otro segmento pero después de la ruta no antes.

Cómo hago para leer ese 10 desde la ruta hija bueno si quieren dejemos que quitemos perdiésemos como

estaba todo esto sirve nada más.

Un ejemplo ilustrativo pero también sirve cómo hago para obtener ese 10.

Es una manera muy fácil.

Router aquí en router punto estriban Parent que es el padre Salmán y eso es todo lo que vamos a hacer

esperamos que esto recargamos como nuevo y está ruta fija y estamos obteniendo el aire.

En realidad estamos obteniendo todos los parámetros que reciba el padre si hubiera más ahí estaría.

Básicamente esto es todo por la parte de la ruta.

Ustedes podrían agregar rutas dentro de estas rutas pero tenían que seguir la misma lógica crearse una

nueva Bachué rutas especificar esas rutas poner un router outlet dentro de la hija pero no hay un límite

directo para la cantidad de rutas o sus rutas que Uds. pueden hacer o de las rutas fijas.